UTILISATIONS DES ÉLASTIQUES DE CHAMBRE à AIR EN SPÉLÉO

Soit 54 utilisations recensées et effectivement constatées par Dominique ROS et Nathanaël BOINET (CLPA).

•	Tenir la combinaison sur les bottes.
•	Serrer les poignets de la combinaison.
•	Fermer le boîtier de piles du casque.
•	Fermer la bitte à carbure.
•	Cercler le casque en maintenant le bout de tuyau qui va au brûleur.
•	Former avec un ou deux anneaux une dragonne pour tenir 	: le compas
•	id.							: le clinomètre
•	id.							: le décamètre
•	id.							: le tamponnoir
•	id.							: le burin
•	id.							: la massette
•	id.							: le pied de biche
•	id.							: la barre à mine
•	id.							: le  piochon 
•	id.							: le carnet topo
•	id.							: le dévidoir de fil d’Ariane
•	id.							: la torche électrique.
•	Bloquer les mousquetons de longe en position sur le noeud.
•	En plongée 	: équiper les siphons (attache du fil d’Ariane).
•	id.		: maintenir les lampes étanches sur le casque.
•	id.		: lier ensemble le détendeur et le manomètre de chaque bouteille.
•	id.		: jugulaire du casque en plongée.
•	id.		: sur les bi-blocs pour les solidariser.
•	id.		: pour accrocher les palmes à la jambe et les enlever sans les perdre.
•	id.		: pour bloquer la manivelle du dévidoir. 
•	Au bout du bloqueur de pied pour le maintenir sur la botte.
•	Maintenir en place le bouchon d’eau (en laiton non vissé) sur les vieilles “ Arras ” .
•	Protéger les sangles du baudrier.
•	Protéger les passants de la ceinture.
•	Enroulé sur la mèche à spit pour faire un guide de profondeur.
•	En dépannage 	: remplacer  le joint défectueux de la calbombe (modèle Arras).
•	id.		: isolation d’une fuite sur canot pneumatique (ligature style garrot).
•	Réunir les mousquetons pour le transport ou le stockage.
•	Maintenir les feuillets topo sur la plaquette alu.
•	Enroulé autour des manches métalliques des outils comme antidérapant.
•	Lier entre eux les éléments d’un mat d’escalade pour les transporter.
•	Réunir entre eux les bourroirs de différents diamètres.
•	Fermer hermétiquement la boîte	: à détonateurs
•	id.				: à casse-croûte
•	id.				: topo vulcain
•	id.				: à pharmacie 
•	id.				: à fluorescéïne.
•	Entourer et fermer les sacs plastiques contenant les saucisses de “ Sygmagel ”.
•	Tenir le détonateur sur le cordeau en place (morceau de ch . à air percé d’un trou remplace l’adhésif).
•	Tenir l’escarpolette enroulée sur elle-même pour qu’elle ne pendouille pas au transport.
•	Maintenir enroulée les échelles (à la vente).
•	Fermer le carnet de sortie tout en maintenant le stylo coincé dessus.
•	Protéger des chocs et des infiltrations d’eau, (par enroulement ou recouvrement)	: l’épaulette du caisson photo étanche
•	id.									: les cliquets de fermeture du caisson
•	id.									: les flashes
•	id.									: le corps des lampes torches
•	id.									: la cellule de déclenchement
•	id.									: l’appareil photo lui même.  
•	Stocker les cônes des “ spits ” (anneau percé).
•	Plaquer l’accu sur le perforateur pour éviter les faux contacts.
•	Accrocher la clé de 13 au bras.
•	Améliorer la prise en main du croll (anneau à la gâchette d’ouverture).

NB : la chambre à air entière utilisée comme haut de poitrine n’étant guère en vogue je l’ai éliminée (d’ailleurs ce n’est pas vraiment un anneau découpé).